**Przedmiar**

Remont ul. Chwałeckiej w Sandomierzu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Jednostka | Ilość |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km | 0,6 |
| 2. | Wykonanie koryta o gł. 0,4m z odwozem urobku na odl. 6km z profilowaniem i zagęszczanie podłoża | m2 | 100 |
| 3. | Wykonanie warstwy odsączającej gr 10cm | m2 | 100 |
| 4. | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr 20cm (kruszywo 0/63mm) | m2 | 100 |
| 5. | Wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr 10cm (kruszywo 0/32mm) | m2 | 100 |
| 6. | Wykonanie warstwy tłuczniowej otoczonej bitumem gr. śr. 5cm | m2 | 750 |
| 7. | Wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej gr. 5cm po zagęszczeniu | m2 | 2700 |
| 8. | Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej (warstwa ścieralna) gr. po zagęszczeniu 5cm | m2 | 2900 |
| 9. | Utwardzenie tłuczniem pobocza gr 10cm. | m2 | 580 |
| 10. | Ustawienie tablic informacyjnych | szt | 2 |
|  | We wszystkich pozycjach uwzględniono transport sprzętu i materiałów |  |  |
|  | **Razem netto** |  |  |
|  | **WAT 23%** |  |  |
|  | **Razem brutto** |  |  |