**Przedmiar**

Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Jednostka | Ilość |
| 1. | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych | km | 0,5 |
| 2. | Wykonanie koryta o gł. 0,2m z odwozem urobku na odl. 6km z profilowaniem i zagęszczanie podłoża | m2 | 400 |
| 3. | Wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej gr 20cm | m2 | 130 |
| 4. | Wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr 10cm (kruszywo 0/32mm) | m2 | 130 |
| 5. | Wykonanie warstwy wyrównawczej bitumicznej gr. śr. 4cm | m2 | 1000 |
| 6. | Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej (warstwa ścieralna) gr. po zagęszczeniu 5cm szer. 2,60m | m2 | 1000 |
| 7. | Regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i zasuw | m3 | 1 |
| 8. | Skropienie emulsją asfaltową | m2 | 1000 |
| 9. | Rozebranie krawężników betonowych | m | 560 |
| 10. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 660 |
| 11. | Rozebranie chodników | m2 | 160 |
| 12. | Rozebranie obrzeży betonowych | m2 | 95 |
| 13. | Wbudowanie obrzeży betonowych 6x30 | m2 | 130 |
| 14. | Wywóz gruzu na odl. 10km | m3 | 40,89 |
| 15. | Wykonanie chodnika z kostki betonowej bezfazowej kolorowej o gr. 8cm na podsypce cem. lub grysowej | m2 | 570 |
| 16. | Ustawienie dwóch tablic informacyjnych |  |  |
|  | We wszystkich pozycjach uwzględniono transport sprzętu i materiałów |  |  |
|  | **Razem netto** |  |  |
|  | **WAT 23%** |  |  |
|  | **Razem brutto** |  |  |