**PRZEDMIAR ROBÓT - dla zadania 2**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233228-3 - Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni – wykonanie nawierzchni poliuretanowej

45233340-4 - Roboty budowlane w zakresie wykonywania (uzupełnienia) podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową

NAZWA INWESTYCJI : **Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu**

ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu ul.Mickiewicza 9 (działka nr ewid.1117/1)

INWESTOR : Gmina Miejska Sandomierz

ADRES INWESTORA : Pl.Poniatowskiego 3,27-600 Sandomierz

BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 10.04.2017r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa robót** | **Opis robót** | **J.m.** | **Ilość** | **Uwagi** |
| 1. | Demontaż i utylizacja istniejącej nawierzchni | Demontaż i utylizacja istniejącej nawierzchni na placu zabaw z płyt elastycznych poliuretanowych 50x50cm | m² | **271** | W ofercie wykonawca powinien uwzględnić koszty utylizacji płyt przez profesjonalną firmę. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy karty przekazania odpadu. |
| 2. | Wyrównanie, zagęszczenie i ewentualne uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej | Wyrównanie ,zagęszczenie i ewentualne ( w razie takiej potrzeby) uzupełnienie kruszywem istniejącej podbudowy pod wykonanie wylewki poliuretanowej.  Kruszywo łamane o frakcji 0,5-5 mm | m² | **271** |  |
| 3. | Wykonanie nowej nawierzchni wylewanej sposobem ręcznym | Wykonanie nowej nawierzchni wylewanej poliuretanowej:  grubość wylewki - 5 cm  -warstwa SBR - 4 cm  -warstwa EPDM - 1 cm  Kolory podstawowe:  Czerwony, niebieski | m² | **271** |  |